NAZWA POSTĘPOWANIA: Budowa obwodów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

Znak sprawy: ZFP.271.1.23.2018

**Załącznik nr 9 do SIWZ**

**WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO**

# Zakres inwestycji podzielony jest na 3 części:

Część 1 obejmuje miejscowość Siomki:

# - ul. Leśna i ul. Sportowa na działkach nr 413, 500, 293,

# - ul. Leśna na działce nr ewid. 500,

# - ul. Sportowa na działkach 276, 293.

Część 2 obejmuje miejscowość Borowa:

# - Borowa na działkach 82, 103, 117.

Część 3 obejmuje miejscowość Gomulin:

# - Gomulin na działkach 124, 128, 165, 264.

**Wytyczne:**

Szczegółowy zakres robót, opisy i dane techniczne dotyczące zakresu prac zawarte są w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót. Pomocniczo załącza się przedmiar robót. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i uwzględnić do wykonania wszystkie roboty w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu. Ponadto, Wykonawca winien przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bhp, wykonania i odbioru robót oraz innych wymaganych odrębnymi przepisami przy realizacji tej budowy. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia sporządzi pomocniczo kosztorysy ofertowe.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać Zamawiającemu **na 4 dni przed terminem odbioru końcowego dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach.**

**Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:**

1. kopie oryginalnej dokumentacji technicznej, ostemplowaną pieczątką „Dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi na czerwono ewentualnymi zmianami, potwierdzoną pieczątką i podpisem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, pieczątki i podpisy na każdej stronie oraz wszystkich rysunkach,
2. wypełniony dziennik budowy,
3. oświadczenie kierownika budowy lub kierowników branżowych wraz z uprawnieniami   
   i aktualnym zaświadczeniem przynależności do izby inżynierów,
4. protokoły z prób i sprawozdań (badania instalacji elektrycznej, pomiar natężenia oświetlenia),
5. dokumenty gwarancyjne,
6. atesty, certyfikaty itp. opisane przez kierownika budowy.

**Pozostałe wytyczne:**

1. Zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby budowlane po stronie Wykonawcy.
2. Roboty znikające każdorazowo maja być odebrane przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
3. Wszelkie roboty towarzyszące i niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy.
4. Należy zapewnić nadzór nad robotami (kierowanie) przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
5. Wszystkie materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności, po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem.