**ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ**

**ZNAK SPRAWY ZFP.271.1.14.2018**

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Bujny, Kacprów, Mzurki, Wola Krzysztoporska, Woźniki, Jeżów, Kolonia Krężna, Siomki, Gomulin

**WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU ROBÓT**

1. **ZAKRES ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ 1**:

**„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Bujny”**

Bujny dz. nr 415/1, 415/5, 558, obr. 0004 Bujny - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz
z budową infrastruktury technicznej w tym:

* 1. plac zabaw: powierzchnia 169,00 m2, 6 sztuk urządzeń zabawowych tj. huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak koń, stolik do gry w szachy, zestaw zabawowy;
	4 sztuki ławek, 2 sztuki koszy parkowych, regulamin placu zabaw,
	2. siłownia zewnętrzna: powierzchnia 178,10 m2, 6 sztuk urządzeń sportowych tj. biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, wahadło, rower stacjonarny, 4 sztuki ławek, 4 sztuki koszy parkowych, regulamin siłowni,
	3. wokół placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych jest 6 sztuk lamp oświetleniowych wraz
	z okablowaniem,
	4. wykonanie alei wraz z montażem przepustu rurowego o długości 2,50 mb,
	5. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną otoczone są ogrodzeniem panelowym o wys. 1,50 m z 2 sztukami furtek o łącznej długości 77,40 mb oraz oddzielone są od siebie ogrodzeniem wewnętrznym panelowym o wys. 1,10 m z 2 sztukami furtek o łącznej długości 41,00 mb.,
	6. pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną znajduje się droga techniczna w postaci utwardzeń kostką betonową o powierzchni 84,20 m2, na której należy zlokalizować stojak na rowery.

**CZĘŚĆ 2**:

**„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kacprów”**

**Kacprów dz. nr 195/2, 298, 213, obr. 0009 Kacprów** - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budową infrastruktury technicznej w tym:

* 1. plac zabaw: powierzchnia 169,00 m2, 6 sztuk urządzeń zabawowych tj. huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak koń, stolik do gry w szachy, zestaw zabawowy;
	4 sztuki ławek, 2 sztuki koszy parkowych, regulamin placu zabaw,
	2. siłownia zewnętrzna: powierzchnia 211,00 m2, 6 sztuk urządzeń sportowych tj. biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, wahadło, rower stacjonarny, 4 sztuki ławek, 4 sztuki koszy parkowych, regulamin siłowni,
	3. wokół placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych jest 6 sztuk lamp oświetleniowych wraz
	z okablowaniem,
	4. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną otoczone są ogrodzeniem panelowym o wys. 1,50 m z furtką o łącznej długości 90,00 mb., oraz oddzielone są od siebie ogrodzeniem wewnętrznym panelowym
	o wys. 1,10 m z furtką o łącznej długości 13,00 mb.,
	5. pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną znajduje się droga techniczna w postaci utwardzeń kostką betonową o powierzchni 67,50 m2, na której należy zlokalizować stojak na rowery.

**CZĘŚĆ 3**:

**„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mzurki”**

Mzurki dz. nr 4/4, 6, 7, obr. 0003 Budków - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz
z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w tym:

* 1. plac zabaw: powierzchnia 169,00 m2, 6 sztuk urządzeń zabawowych tj. huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak koń, stolik do gry w szachy, zestaw zabawowy; 4 sztuki ławek,
	2 sztuki koszy parkowych, regulamin placu zabaw,
	2. siłownia zewnętrzna: powierzchnia 169,00 m2, 6 sztuk urządzeń sportowych tj. biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, wahadło, rower stacjonarny, 4 sztuki ławek, 4 sztuki koszy parkowych, regulamin siłowni,
	3. wokół placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych jest 6 sztuk lamp oświetleniowych wraz z okablowaniem,
	4. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną otoczone są ogrodzeniem panelowym o wys.1,50 m z furtką
	o łącznej długości 82,00 mb., oraz oddzielone są od siebie ogrodzeniem wewnętrznym panelowym
	o wys. 1,10 m z furtką o łącznej długości 13,00 mb.,
	5. pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną znajduje się droga techniczna w postaci utwardzeń kostką betonową o powierzchni 26,00 m2, na której należy zlokalizować stojak na rowery.

**CZĘŚĆ 4**:

**„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wola Krzysztoporska”**

Wola Krzysztoporska dz. nr 290, obr. 0039 Wola Krzysztoporska - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w tym:

* 1. plac zabaw: powierzchnia 159,40 m2, 6 sztuk urządzeń zabawowych tj. huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak koń, stolik do gry w szachy, zestaw zabawowy; 4 sztuki ławek,
	2 sztuki koszy parkowych, regulamin placu zabaw,
	2. siłownia zewnętrzna: powierzchnia 169,00 m2, 6 sztuk urządzeń sportowych tj. biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, wahadło, rower stacjonarny, 4 sztuki ławek, 4 sztuki koszy parkowych, regulamin siłowni,
	3. wokół placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych jest 6 sztuk lamp oświetleniowych wraz
	z okablowaniem,
	4. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną otoczone są ogrodzeniem panelowym o wys. l,50 m z furtką
	o łącznej długości 114,60 mb., oraz oddzielone są od siebie ogrodzeniem wewnętrznym panelowym o wys. 1,10 m z furtką o łącznej długości 13,00 mb.,
	5. pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną znajduje się droga techniczna w postaci utwardzeń kostką betonową o powierzchni 36,30 m2, na której należy zlokalizować stojak na rowery,
	6. **na terenie objętym inwestycją należy usunąć dwa drzewa oraz rozebrać chodnik z płyt betonowych.**

**CZĘŚĆ 5**:

**„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Woźniki”**

Woźniki dz. nr 375, obr. 0041 Woźniki - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w tym:

* 1. plac zabaw: powierzchnia 169,00 m2, 6 sztuk urządzeń zabawowych tj. huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak koń, stolik do gry w szachy, , zestaw zabawowy; 4 sztuki ławek, 2 sztuki koszy parkowych, regulamin placu zabaw,
	2. siłownia zewnętrzna: powierzchnia 169,00 m2, 6 sztuk urządzeń sportowych tj. biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, wahadło, rower stacjonarny, 4 sztuki ławek, 4 sztuki koszy parkowych, regulamin siłowni,
	3. wokół placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych jest 6 sztuk lamp oświetleniowych,
	4. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną otoczone są ogrodzeniem panelowym o wys. l,50 m z furtką
	o łącznej długości 82,00 mb., oraz oddzielone są od siebie ogrodzeniem wewnętrznym panelowym
	o wys. 1,10 m z furtką o łącznej długości 13,00 mb.,
	5. pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną znajduje się droga techniczna w postaci utwardzeń kostką betonową o powierzchni 26,00 m2, na której należy zlokalizować stojak na rowery,
	6. ogrodzenie boiska – demontaż ogrodzenia z siatki na słupach z rur stalowych (od strony ujęcia wody), wykonanie ogrodzenia zewnętrznego z paneli przemysłowych o wys. 1,50 m na słupkach stalowych z profilu zimnogiętego 40 x 60 z cokołem żelbetowym i gniazdem betonowym prefabrykowanym – ogrodzenie ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze zielonym o długości 52,70 mb, demontaż i ponowny montaż piłkochwytów o długości 52,50 mb oraz przestawienie 2 szt. bramek stalowych w obrębie boiska we wskazane miejsce przez Inwestora.

**CZĘŚĆ 6**:

**„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jeżów”**

Jeżów dz. nr 291, 688/2, 387, obr. 0008 Jeżów - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz
z budową infrastruktury technicznej w tym:

* 1. plac zabaw: powierzchnia 169,00 m2, 6 sztuk urządzeń zabawowych tj. huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak koń, bujak słoń, zestaw zabawowy; 4 sztuki ławek, 2 sztuki koszy parkowych, regulamin placu zabaw,
	2. siłownia zewnętrzna: powierzchnia 184,00 m2, 5 sztuk urządzeń sportowych tj. biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, wahadło, 4 sztuki ławek, 4 sztuki koszy parkowych, regulamin siłowni,
	3. wokół placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych jest 6 sztuk lamp oświetleniowych wraz
	z okablowaniem,
	4. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną otoczone są z jednej strony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,50 m z furtką o łącznej długości 15,00 mb, oddzielone są od siebie ogrodzeniem wewnętrznym panelowym o wys. 1,10 m z 2 szt. furtek o łącznej długości 69,30 mb oraz demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych o łącznej długości 15,00 mb,
	5. przestawienie masztu na flagę w obrębie działki,
	6. pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną znajduje się droga techniczna w postaci utwardzeń kostką betonową o powierzchni 74,80m2.

**CZĘŚĆ 7**:

**„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kolonia Krężna”**

Kolonia Krężna dz. nr 18, 19, 20, obr. 0016 Krężna - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budową infrastruktury technicznej w tym:

* 1. plac zabaw: powierzchnia 169,00 m2, 6 sztuk urządzeń zabawowych tj. huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak koń, bujak słoń, zestaw zabawowy; 4 sztuki ławek, 2 sztuki koszy parkowych, regulamin placu zabaw,
	2. siłownia zewnętrzna: powierzchnia 169,00 m2, 5 sztuk urządzeń sportowych tj. biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, wahadło, 4 sztuki ławek, 4 sztuki koszy, regulamin siłowni,
	3. wokół placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych jest 6 sztuk lamp oświetleniowych wraz z okablowaniem,
	4. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną otoczone są ogrodzeniem panelowym o wys. 1,50 m z furtką o łącznej długości 82,00 mb. z bramą wjazdową z furtką o łącznej długości 5,00 mb, oraz oddzielone są od siebie ogrodzeniem wewnętrznym panelowym o wys. 1,10 m z furtką o łącznej długości 13,00 mb.,
	5. należy wykonać demontaż istniejących piłkochwytów o łącznej długości 18,00 mb,
	6. pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną znajduje się droga techniczna w postaci utwardzeń kostką betonową o powierzchni 26,00 m2.

**CZĘŚĆ 8**:

**„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Siomki”**

Siomki dz. nr 278/3, 276, 293, obr. Siomki — budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz
z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym:

* 1. plac zabaw: powierzchnia 169,00 m2, 6 sztuk urządzeń zabawowych tj. huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak koń, bujak słoń, zestaw zabawowy; 4 sztuki ławek,
	2 sztuki koszy parkowych, regulamin placu zabaw,
	2. siłownia zewnętrzna: powierzchnia 169,00 m2, 5 sztuk urządzeń sportowych tj. biegacz, krzesło
	do wyciskania, orbitrek, twister, wahadło, 4 sztuki ławek, 4 sztuki koszy parkowych, regulamin siłowni,
	3. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną otoczone są ogrodzeniem panelowym o wys.1,50 m z 2 sztukami furtek o łącznej długości 54,00 mb., oraz oddzielone są od siebie ogrodzeniem wewnętrznym panelowym o wys. 1,10 m z furtką o łącznej długości 13,00 mb.,
	4. pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną znajduje się droga techniczna w postaci utwardzeń kostką betonową o powierzchni 56,40 m2,
	5. wokół placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych jest 6 sztuk lamp oświetleniowych.

**CZĘŚĆ 9**:

**„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gomulin”**

**Gomulin dz. nr 347/5, 348/3, obr. Gomulin — budowa siłowni zewnętrznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym:**

* 1. siłownia zewnętrzna: powierzchnia 169,00 m2, 6 sztuk urządzeń sportowych tj. biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, wahadło, rower stacjonarny, 4 sztuki ławek, 3 sztuki koszy parkowych, regulamin siłowni,
	2. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną otoczone są ogrodzeniem panelowym o wys. 1,50 m
	z furtką o łącznej długości 51,00 mb.,
	3. przed siłownią zewnętrzną znajduje się droga techniczna w postaci utwardzeń kostką betonową
	o powierzchni 26,00 m2 , na której należy zlokalizować stojak na rowery,
	4. wokół placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych jest 4 sztuk lamp oświetleniowych.
1. Roboty zanikające, każdorazowo mają być odebrane przez Inspektora nadzoru przy udziale Zamawiającego, wpisem do dziennika budowy.
2. Na każdym etapie realizacji inwestycji, obsługa geodezyjna jest po stronie Wykonawcy. Na zakończenie inwestycji należy przekazać Zamawiającemu, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
3. Przed przystąpieniem do robót na terenie inwestycji w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną.
4. Wykonawca na czas budowy zobowiązany jest korzystać z własnego źródła energii
oraz zamontować podlicznik wody. Przy przedstawicielu Inwestora protokolarnie spisać jego stan. Wykonanie projektów powykonawczych są po stronie Wykonawcy.
5. Przed wbudowaniem materiału, atesty certyfikat na ten materiał ma być przedstawiony Inspektorowi
do akceptacji, a po jego akceptowaniu przekazane do wglądu zamawiającemu.
6. Na **7 dni roboczych** przed zakończenie budowy (spisaniem protokołu odbioru) dokumentacja odbiorowa w 2 egzemplarzach powinna być przekazana Zamawiającemu. Atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności mają być opisane i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora.
7. **HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI**

Wykonawca, wybrany do realizacji zamówienia **po zawarciu umowy**, sporządzi w uzgodnieniu
z Zamawiającym:

* **harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.**

Każda zmiana harmonogramu w trakcie umowy musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

1. **POMOCNICZE KOSZTORYSY OFERTOWE**

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu **po zawarciu umowy:**

* **pomocnicze szczegółowe kosztorysy ofertowe.**

Kosztorysy te będą miały charakter pomocniczy, m.in. będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki będą miały zastosowanie w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Będą też służyć ewentualnym rozliczeniom dofinansowania otrzymanego na realizację inwestycji. **Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów do oferty**.